**29.03.2021г.**

**Изменения**

**в извещение и документацию открытого аукциона в электронной форме № 30090/ОАЭ-АО «ПКС»/2021/ХАБ на право заключения договора выполнения работ по капитальному ремонту пассажирских вагонов в объеме КР-2**

**Пункты 11, 12 извещения открытого аукциона читать в следующей редакции:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11. | Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах закупки) | Дата начала подачи заявок – с момента опубликования извещения и документации на сайтах **«16» марта 2021 года.**  Дата окончания срока подачи заявок – **02:00 часов московского времени** **«12» апреля 2021 года.**  Заявки в электронной форме подаются в подаются в электронной форме на ЭТЗП. |
| 12. | Порядок подведения итогов закупки | 1. Подведение итогов осуществляется в следующем порядке:   Вскрытие заявок осуществляется по истечении срока подачи заявок **в 02:00 часов московского времени «12» апреля 2021 года** на ЭТЗП (на странице данного аукциона на сайте ЭТЗП)*.*   1. Рассмотрение заявок осуществляется **«19» апреля 2021 года.** 2. Проведение аукциона и подведение итогов закупки осуществляется: **в 09:00 часов московского времени «21» апреля 2021 года**на ЭТЗП (на странице данного аукциона на сайте ЭТЗП) в электронной форме в личном кабинете участника электронных закупок. 3. Порядок вскрытия, рассмотрения заявок и выбора победителя закупки (участника закупки, с которым заключается договор) установлен в части 3 документации о закупке. |

**Пункты 2.2, 2.3, 2.4 аукционной документации читать в следующей редакции:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи заявок, вскрытие заявок | Заявки подаются в порядке, указанном в пункте 3.11 аукционной документации, на Универсальной электронной торговой площадке <https://etp.comita.ru> (далее – электронная площадка, ЭТЗП, сайт ЭТЗП).  Дата начала подачи заявок – с момента опубликования извещения и аукционной документации в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – единая информационная система, ЕИС), на сайте www.rzd.ru (раздел «Тендеры») и на сайте ЭТЗП, а также на официальном сайте Заказчика www.pk-sakhalin.ru (раздел «Сотрудничество») (далее – сайты) **«16» марта 2021 года**.  Дата окончания срока подачи аукционных заявок – **02:00 часов московского времени «12» апреля 2021 года***.*  Вскрытие аукционных заявок осуществляется по истечении срока подачи заявок **02:00 часов московского времени** **«12» апреля 2021 года** на ЭТЗП (на странице данного открытого аукциона на сайте ЭТЗП)*.* |
| 2.3 | Дата рассмотрения заявок участников аукциона, проведения аукциона | Рассмотрение аукционных заявок осуществляется **03:00** часа московского времени **«19» апреля 2021 года.**  Проведение аукциона осуществляется:  **09:00 часов московского времени** **«21» апреля 2021 года**на ЭТЗП (на странице данного аукциона на сайте ЭТЗП) в электронной форме в личном кабинете участника электронных процедур*.* |
| 2.4 | Порядок направления запросов на разъяснение положений аукционной документации и предоставления разъяснений положений аукционной документации | Порядок направления запросов на разъяснение положений аукционной документации и предоставления разъяснений положений аукционной документации указан в пункте 3.5 аукционной документации.  Срок направления участниками запросов на разъяснение положений аукционной документации: с **«16» марта 2021 г.** по **«06» апреля 2021** **г.** (включительно).  Дата начала срока предоставления участникам разъяснений положений аукционной документации: **«16» марта 2021 года**.  Дата окончания срока предоставления участникам разъяснений положений аукционной документации: 16:59 часов московского времени **«09» апреля 2021** **г.** |

Пункт 2 Нормативные документы, согласно которым установлены требования, Технические и функциональные характеристики работы приложения № 1.1 к аукционной документации читать в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2. Требования к работам** | | |
| Выполнение работ по капитальному ремонту пассажирских вагонов в объеме КР-2 | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | - Руководство «Вагоны пассажирские. Руководство по капитальному ремонту (КР-2) ЛВ1.0030РК»  - Генераторы пассажирских вагонов. Руководство по ремонту № 037 ПКБ ЦЛ-04 от 08.09.2005 г. ОАО «РЖД»;  - ЛВ1.0018РК «Электрическое оборудование пассажирских вагонов локомотивной тяги. Руководство по ремонту»;  - Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Требования пожарной безопасности ГОСТ Р 55183-2012;  - Инструкция по сварке и наплавке узлов и деталей при ремонте пассажирских вагонов ЦЛ-201-2019;  - Инструкции по ремонту и обслуживанию автосцепного устройства подвижного состава железных дорог. Распоряжение № 2745р от 28.12.2010 г. вице-президента ОАО «РЖД» А.В. Воротилкина;  - Руководящий документ по ремонту и техническому обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами пассажирских вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524) мм. Утвержден Советом по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества протокол от «4-5» ноября 2015г. № 63;  - Общее руководство по ремонту тормозного оборудования вагонов. 732-ЦВ-ЦЛ. Утверждено на 54 заседании Совета железнодорожного транспорта государств – участников Содружества Протоколом от 18-19 мая 2011г.;  - СП 2.5.3650-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к отдельным видам транспорта и объектам транспортной инфраструктуры», утвержденные постановлением Главного врача РФ от 16.10.2020 № 30;  - Руководство по техническому обслуживанию и ремонту гидравлических и фрикционных гасителей колебания пассажирских вагонов, утвержденного Советом по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества Протоколом от 21-22 октября 2014 года № 61.  - Технологическая инструкция по наружной и внутренней обмывке пассажирских вагонов, ТИ-ЦЛПВ-1 от 18.11.2003 г. МПС РФ;  - Перечень лакокрасочных материалов для окрашивания пассажирских вагонов и моторвагонного подвижного состава, б/н, от 05.02.2011 г. ОАО «РЖД».  *Документы, отсутствующие в свободном доступе предоставляются по запросу участников закупки.* |
| Технические и функциональные характеристики работы | Капитальный ремонт пассажирских вагонов в объеме КР-2 - плановый ремонт пассажирских вагонов, проводимый для восстановления исправности и ресурса пассажирского вагона с частичным вскрытием кузова до металла, заменой теплоизоляции на вскрытых местах и заменой электропроводки.  Перечень работ, производимых при капитальном ремонте в объеме КР-2:  Разборка вагонов, демонтаж составных частей и узлов, подготовка к дефектации и ремонту;  Ремонт ходовых частей;  Ремонт тормозного оборудования;  Ремонт автосцепного устройства;  Ремонт переходных, входных площадок, и буферов;  Ремонт кузова и рамы вагона;  Ремонт деревянной обрешетки, изоляции кузова; внутренней обшивы и перегородок;  Ремонт внутреннего оборудования;  Ремонт дверей и окон;  Ремонт систем отопления и водоснабжения;  Ремонт кипятильников;  Ремонт системы пожарной безопасности вагонов;  Ремонт вентиляции;  Ремонт привода вагонного генератора;  Ремонт электрооборудования;  Нанесение защитных покрытий, знаков и надписей;  Испытание и приемка вагонов после ремонта  Прочие работы. предусмотренные нормативными документами;  Дополнительные работы, в том числе установка электронного табло со следующими характеристиками:  Габариты:  - длина не более 530 мм;  - высота не более 175 мм;  - ширина не более 63 мм.  Питание: 77 В- 144 В;  Потребляемая мощность: не более 60 Вт;  Индикаторы:  - количество: не менее 22  - размер (мм): не менее 38х38  - цвет: зеленый (красный)  Индикаторы занятости туалета: светодиоды DLA, размер 20 мм;  Процессор: AT89S53;  Объем ОЗУ: 8 кБ\*8;  Часы: Epson RTC4543SB;  Термометр: DS18S20. |

Пункт 2 Нормативные документы, согласно которым установлены требования, Технические и функциональные характеристики работы приложения № 1 к проекту договора приложение № 1.2 к аукционной документации читать в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2. Требования к работам** | | |
| Выполнение работ по капитальному ремонту пассажирских вагонов в объеме КР-2 | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | - Руководство «Вагоны пассажирские. Руководство по капитальному ремонту (КР-2) ЛВ1.0030РК»  - Генераторы пассажирских вагонов. Руководство по ремонту № 037 ПКБ ЦЛ-04 от 08.09.2005 г. ОАО «РЖД»;  - ЛВ1.0018РК «Электрическое оборудование пассажирских вагонов локомотивной тяги. Руководство по ремонту»;  - Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Требования пожарной безопасности ГОСТ Р 55183-2012;  - Инструкция по сварке и наплавке узлов и деталей при ремонте пассажирских вагонов ЦЛ-201-2019;  - Инструкции по ремонту и обслуживанию автосцепного устройства подвижного состава железных дорог. Распоряжение № 2745р от 28.12.2010 г. вице-президента ОАО «РЖД» А.В. Воротилкина;  - Руководящий документ по ремонту и техническому обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами пассажирских вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524) мм. Утвержден Советом по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества протокол от «4-5» ноября 2015г. № 63;  - Общее руководство по ремонту тормозного оборудования вагонов. 732-ЦВ-ЦЛ. Утверждено на 54 заседании Совета железнодорожного транспорта государств – участников Содружества Протоколом от 18-19 мая 2011г.;  - СП 2.5.3650-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к отдельным видам транспорта и объектам транспортной инфраструктуры», утвержденные постановлением Главного врача РФ от 16.10.2020 № 30;  - Руководство по техническому обслуживанию и ремонту гидравлических и фрикционных гасителей колебания пассажирских вагонов, утвержденного Советом по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества Протоколом от 21-22 октября 2014 года № 61.  - Технологическая инструкция по наружной и внутренней обмывке пассажирских вагонов, ТИ-ЦЛПВ-1 от 18.11.2003 г. МПС РФ;  - Перечень лакокрасочных материалов для окрашивания пассажирских вагонов и моторвагонного подвижного состава, б/н, от 05.02.2011 г. ОАО «РЖД».  *Документы, отсутствующие в свободном доступе предоставляются по запросу участников закупки.* |
| Технические и функциональные характеристики работы | Капитальный ремонт пассажирских вагонов в объеме КР-2 - плановый ремонт пассажирских вагонов, проводимый для восстановления исправности и ресурса пассажирского вагона с частичным вскрытием кузова до металла, заменой теплоизоляции на вскрытых местах и заменой электропроводки.  Перечень работ, производимых при капитальном ремонте в объеме КР-2:  Разборка вагонов, демонтаж составных частей и узлов, подготовка к дефектации и ремонту;  Ремонт ходовых частей;  Ремонт тормозного оборудования;  Ремонт автосцепного устройства;  Ремонт переходных, входных площадок, и буферов;  Ремонт кузова и рамы вагона;  Ремонт деревянной обрешетки, изоляции кузова; внутренней обшивы и перегородок;  Ремонт внутреннего оборудования;  Ремонт дверей и окон;  Ремонт систем отопления и водоснабжения;  Ремонт кипятильников;  Ремонт системы пожарной безопасности вагонов;  Ремонт вентиляции;  Ремонт привода вагонного генератора;  Ремонт электрооборудования;  Нанесение защитных покрытий, знаков и надписей;  Испытание и приемка вагонов после ремонта  Прочие работы. предусмотренные нормативными документами;  Дополнительные работы, в том числе установка электронного табло со следующими характеристиками:  Габариты:  - длина не более 530 мм;  - высота не более 175 мм;  - ширина не более 63 мм.  Питание: 77 В- 144 В;  Потребляемая мощность: не более 60 Вт;  Индикаторы:  - количество: не менее 22  - размер (мм): не менее 38х38  - цвет: зеленый (красный)  Индикаторы занятости туалета: светодиоды DLA, размер 20 мм;  Процессор: AT89S53;  Объем ОЗУ: 8 кБ\*8;  Часы: Epson RTC4543SB;  Термометр: DS18S20. |